ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

O B S L U H O V A C Í  Ř Á D

pro ZV 11    Dvory nad Lužnicí  

Účinnost od  1.11. 2005  

					Pekárek Petr  v.r.
.............................
dopravní kontrolor

Změna číslo  :   5

Schválil č.j.: 15/2005 – VE  poř. č.  2   dne .  17.10. 2005 ..

					ing. Fremr V.   v.r.
.............................................................
VP UŽST

Počet stran:   7

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

Číslo
změny
Č. j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravil	Dne
	
Podpis	
1	21.9.2002	3	Janků	17.9.2002	
Janků	
2  
14/02-11/1-p.č.222	
15.12.2002	               
             11                  	
Janků	
5.12.2002	Janků	
3 14/04-11/1 p.č. 44	20.7.2004	1, 
výměna strany č. 3	Červík	19.07.2004	Červík	
4  - 14/04-11/1  p.č. 195	12.12.2004	rozsah znalostí, 1, 4	Červík	1.12. 2004	Červík	
5
15/2005 - VE
poř. č. 2	1.11. 2005	Rozsah znalostí, 1,3,4,5
výměna strany č. 2 - 7	Červík	31.10. 2005	Červík	

						

1)	Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je obsluhovací  řád  uložen.

ROZSAH ZNALOSTÍ
Pracovní zařazení
(funkce, povolání, pracovní
činnost)	
Znalost: část, článek, příloha	
UŽST – Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností, výpravčí	úplná znalost 	
UŽST  -  závorář	úplná znalost 	
UŽST  - obsluha vlaku 	čl. 1, 6 	
           – strojvedoucí	čl. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 	
Pokud je vyžadována znalost několika za sebou následujících článků, může být rozsah znalostí uveden včetně případných neobsazených článků.

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Závorářské stanoviště Zv 11 (zastávka DVORY nad Lužnicí) leží  v km 11,325 mezi stanicemi  N o v á  V e s  nad Lužnicí   a   S u c h d o l  nad Lužnicí. 
Sousední  dopravna je žst. Nová Ves nad Lužnicí a závorářské stanoviště 
Zv 13  Hrdlořezy.
Závorářské stanoviště je přiděleno k UŽST Veselí nad Lužnicí.
Sídlo vedoucích zaměstnanců UŽST Veselí nad Lužnicí je  Veselí nad Lužnicí.
Sídlo přednosty železniční stanice České Velenice je ŽST České Velenice.
Sídlem dozorčího železniční stanice České Velenice je ŽST Nové Hrady.
Nejbližším nadřízeným zaměstnancem pro ZV 11 je přednosta  železniční stanice České Velenice.
Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností :
•	vrchní přednosta uzlové železniční stanice
•	náměstek VP UŽST – I a II
•	přednosta železniční stanice
•	dozorčí
•	systémový specialista
•	IŽD.
3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Závoráři Zv 11 Dvory nad Lužnicí obsluhují ručně tato PZZ:
km 10,368  -  druh komunikace IV,  PZZ:  PZM 1 - počet otáček 46
km 10,910  -  druh komunikace III,  PZZ:  PZM 1 - počet otáček 46
km 11,343  -  druh komunikace III,  PZZ:  PZM 2 - místní, počet otáček 14
Na stanovišti závoráře Zv 11 je umístěna kontrolní skříňka PZZ PZS 3SBI pro závory v km 9,530 a 12,296.

Zjištění uvolnění přejezdu železničním kolejovým vozidlem:
Směr jízdy: Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí:
•	PZZ v km 10,368 pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 10,910 pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 11,343 pohledem 

Směr jízdy: Suchdol nad Lužnicí -  Nová Ves nad Lužnicí:
•	PZZ v km 11,343 pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 10,910 pohledem. Za nepříznivých rozhledových poměrů, kdy není možno bezpečně zjistit uvolnění tohoto PZZ pohledem, zjistí závorář uvolnění přejezdu podle zprávy výpravčího žst. Nová Ves nad Lužnicí o uvolnění přejezdu v km 10,368.  
•	PZZ v km  10,368 podle zprávy výpravčího žst. Nová Ves nad Lužnicí o
uvolnění přejezdu

Hlášení o uvolnění PZZ se dokumentuje v upravené dopravní dokumentaci
podle čl. 12 Obsluhovacího řádu.

V mezistaničním úseku Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí jsou tyto PZZ :

Poloha
(km)	Druh 
komuni-
kace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka	
1	2	3	4	
			Kontrolní stanoviště PZZ	Km poloha ovládacích úseků	Další údaje dle místních poměrů	

8,616	
IV	
PZM 2	
		
trvale uzavřeny

9,530	
IV	
3SBI	
Zv 11	
8,588             10,448		
10,368	IV	PZM 1	Zv 11			
10,910	III	PZM 1	Zv 11			
11,343	III	PZM 2	Zv 11			
12,296	III	3SBI	Zv 11
	11,179           13,405		

12,896	
IV	
PZM 1	
Zv 13			
13,737	III	PZM 2	Zv 13

15,126	
III	
3SBI	
Suchdol nad Lužnicí DK	
14,074                    16,228		
15,782	II	3SNI	Suchdol nad Lužnicí DK	14,074       žst Suchdol n.L		
15,942	I	3SNI	Suchdol nad Lužnicí DK	14,074       žst Suchdol n.L

DK = dopravní kancelář, kontrolu správné činnosti provádí výpravčí
St 2 = stavědlo 2, kontrolu správné činnosti provádí signalista
 
4. Telekomunikační zařízení

Telefonní okruhy
 - traťový telefonní okruh Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí se 
   zapojenými závorářskými stanovišti Zv 11 a Zv 13 pro zabezpečení jízdy vlaků.
Volací značka na Zv 11:  ..-.
volací značka na Zv 13:  ..-

Poruchy na telefonním okruhu hlásí závorář výpravčím sousedních stanic.
Při poruše traťového telefonního okruhu jiné spojení se závorářskými stanovišti  není.
•	Služební mobilní telefony
VP UŽST, náměstek VP UŽST – I a II, , přednosta ŽST, dozorčí, systémový specialista vedoucí TS

5. Elektrické zařízení
	        	
Elektrická silnoproudá zařízení.

- Proudová soustava  230 V.
Přípojka nn je provedena novým kabelovým vedením z rozvodu  z kabelové
skříně umístěné u plotu zahrady rodinného domku u silnice. Přívodní kabel    je ukončen v kabelové skříni KS , umístěné na severní straně budovy zastávky. Vedle je umístěn elektroměrový rozvaděč RE01 , kde je umístěn elektroměr a hlavní jistič pro elektrické zařízení zastávky.
Z elektroměrového rozvaděče je napojen rozvaděč R01, který je umístěn ve 
služební místnosti. Tento rozvaděč napájí veškerou  elektroinstalaci a  venkovní
osvětlení.

Elektrické osvětlení E11.
•	osvětlovací peronní stožáry
•	na nástupišti jsou 4 ks peronních stožárů 
•	na budově zastávky jedno světlo, v čekárně jedno svítidlo
     Čištění a výměnu světelných zdrojů na stožárcích  provádí pracovníci  SDC .
     Světelné zdroje ve služební  místnosti  vyměňuje závorářka.
•	ovládání osvětlení z rozvaděče R01 ve služební místnosti zastávky, kde je
     umístěno silové napájení pro venkovní osvětlení stožárů č. 1 - 4 
     Ovládání osvětlovacích  stožárů na 2 okruhy.
1. 	okruh            č. 1 , 2
2. 	okruh            č. 3 , 4
•	použité zdroje ve svítidlech  -  výbojka SHC 70 W
•	údržbu a opravy osvětlovacích stožárů provádějí pracovníci SDC
•	za osvětlení prostor pro cestující zodpovídá závorářka
•	orientační osvětlení názvu zastávky je na budově čekárny

6. Nástupiště

             Nástupiště je podél koleje v délce 135 m. Přístup na nástupiště je přímo        	  z veřejné komunikace, nebo pešinou z veřejné komunikace.  Nástupiště je  	  z betonových desek.

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta na pracoviště je shodná s přístupovou cestou pro cestující pro příchod k vlakům z veřejné komunikace.

8. Opatření při úrazech

Brašna první pomoci je uložena ve služebně.
Požadavky na lékařskou pomoc hlásí závorář výpravčím sousedních stanic na traťovém telefonním okruhu.

9. Opatření při požáru a havárií

Ve služební místnosti je umístěn jeden ruční hasicí přístroj práškový PG 6.
V případě vzniku požáru nebo havárií postupuje závorář dle Požárních poplachových směrnic, které jsou vyvěšeny na pracovišti.

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Souhlas k opuštění pracoviště dají závoráři výpravčí obou sousedních stanic.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

Údaje odevzdávky	
1	
1.  Vlaky zavedené	
2.  Vlaky odřeknuté	
3.  Nedojely vlaky a jejich zpoždění	
4.  Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5.  Jízdy PMD	
7.  Náskok	
8.  Výluky	
11. Stav telekomunikačního zařízení	
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	
15. Náhradní klíče a klíček od skříňky	
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby 	
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby	
18. Různé	
12. Povolené úpravy dopravní dokumentace
Zápisník předvídaných odjezdů:
sloupec 3 se nadepíše “uvolnění PZZ” viz čl. 3

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd hlásí výpravčí sousedních stanic.
Předvídaný odjezd hlásí výpravčí po traťovém telefonním okruhu.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům

Při jízdě kolejového vozidla ve směru Suchdol nad Lužnicí - Nová Ves nad Lužnicí hlásí závorář po zjištění, že kolejové vozidlo minulo jeho stanoviště, závoráři Zv 13 uvolnění PZZ v km 12,896. 

Hlášení se dokumentuje v upravené dopravní dokumentaci podle čl. 12 Obsluhovacího řádu.

Stanovená odborná způsobilost:
Železničář  - závorář                        druh zkoušky  D 01
                                                        praktická obsluha zařízení

Požadovaný rozsah znalostí z předpisu Z2:
Předpis úplná,   příloha 1  Z2 úplná;
                          příloha 2  Z2 úplná;
                          ostatní přílohy informativní.

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů:
 1 denní a 1 noční směna.