ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

O B S L U H O V A C Í  Ř Á D

pro ZV   46    F R A H E L Ž       

Účinnost od  1.11. 2005  

					Pekárek Petr  v.r.
.............................
dopravní kontrolor

Změna číslo  :   4

Schválil č.j.: 15/2005 – VE  poř. č.  6   dne .  17.10. 2005 ..

					ing. Fremr V.   v.r.
.............................................................
VP UŽST

Počet stran:   6

 

 
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

Číslo
změny
Č. j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravil	Dne
	
Podpis	
1  - 14/02-11/1 poř.č.221 	15.12.2002	11                	Janků	5.12.2002	Janků	
2   14/04-11/1 p.č. 46	20.7.2004	1, 
výměna strany č. 3	Červík	19.7.2004	Červík	
3 – 14/04-11/1  p.č. 196	12.12.2004	rozsah znalostí, 1, 4	Červík	1.12. 2004	Červík	
 4 – 15/2005 . VE
poř. č. 6	1.11. 2005	Rozsah znalostí, 1,3,5,6,
výměna stran č. 3,4,5,	Červík 	31.10. 2005	Červík	

						

1)	Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je obsluhovací řád uložen.

ROZSAH ZNALOSTÍ
Pracovní zařazení
(funkce, povolání, pracovní
činnost)	
Znalost: část, článek, příloha	
UŽST - Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností, výpravčí	úplná znalost 	
UŽST  -  závorář	úplná znalost 	
UŽST  - obsluha vlaku 	čl. 1, 6 	
Strojvedoucí	čl. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 	
Pokud je vyžadována znalost několika za sebou následujících článků, může být rozsah znalostí uveden včetně případných neobsazených článků.

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště
Závorářské stanoviště Zv 46 (zastávka FRAHELŽ ) leží v km  46,424 mezi stanicemi  L o m n i c e   n a d   L u ž n i c í     a     V e s e l í  n a d   L u ž n i c í.
Sousední dopravna je žst. Lomnice nad Lužnicí a  hradlo Vlkov nad Lužnicí.
Závorářské stanoviště je přiděleno k UŽST Veselí nad Lužnicí.
Sídlo vedoucích zaměstnanců UŽST Veselí nad Lužnicí je  Veselí nad Lužnicí.
Sídlem dozorčího železniční stanice Veselí nad Lužnicí je ŽST Veselí nad Lužnicí
Nejbližším nadřízeným zaměstnancem pro ZV 46 je dozorčí železniční stanice Veselí nad Lužnicí.
Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností :
•	vrchní přednosta uzlové železniční stanice
•	náměstek VP UŽST Veselí nad Lužnicí - I
•	náměstek VP UŽST Veselí nad Lužnicí - II 
•	dozorčí
•	systémový specialista
•	IŽD
3. Přejezdové zabezpečovací zařízení
Zv 46 FRAHELŽ obsluhuje PZZ:
km 45,693 -  druh komunikace IV,  kategorie  PZM 1 - počet otáček 49
km 46,428  - druh komunikace IV,  kategorie  PZM 2 - místní, počet otáček 12
Zjištění uvolnění přejezdu železničním kolejovým vozidlem:
Směr jízdy : Lomnice nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí
•	PZZ v km 45,693 pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 46,428  pohledem
Směr jízdy : Veselí nad Lužnicí –  Lomnice nad Lužnicí
•	PZZ v km 46,428  pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 45,693 podle zprávy výpravčího žst. Lomnice nad Lužnicí o uvolnění přejezdu
Hlášení o uvolnění PZZ se dokumentuje v upravené dopravní dokumentaci podle čl.12 Obsluhovacího řádu.
V mezistaničním úseku  Lomnice  nad Lužnicí  - Veselí nad Lužnicí jsou tyto PZZ: 

Poloha
(km)	Druh 
komuni-
kace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka	
1	2	3	4	
			Kontrolní stanoviště PZZ	Km poloha ovládacích úseků		

45,693	
IV	
PZM 1	
Zv 46	   		
46,428	IV	PZM 2	Zv 46

48,736	
IV	
PZM 1	
hradlo Vlkov nad Lužnicí			
50,060	III	PZM 2	hradlo Vlkov nad  Lužnicí			
50,560	III	PZM 1	hradlo Vlkov nad Lužnicí

54,222	
II	
PZS 3SNI	
Veselí n. L. DK	
53,341 - žst.Veselí nad Lužnicí

DK = dopravní kancelář, kontrolu správné činnosti provádí výpravčí
4. Telekomunikační zařízení

Telefonní okruhy
•	traťový telefonní okruh Lomnice  nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí se  zapojeným závorářským stanovištěm Zv 46 a hradlem Vlkov nad Lužnicí .

Poruchy na telefonním okruhu hlásí závorář výpravčím sousedních stanic.
Při poruše traťového telefonního okruhu jiné spojení se závorářským stanovištěm   není.
•	Služební mobilní telefony
VP UŽST, náměstek VP UŽST Veselí nad Lužnicí – I a II, přednosta stanice,  dozorčí, systémový specialista vedoucí TS
Povolené zkrácené názvy stanic:
Lomnice nad Lužnicí  - Lomnice
Veselí nad Lužnicí      - Veselí
5. Elektrické zařízení
	        	
Elektrická silnoproudá zařízení.
- Proudová soustava  400 / 230 V
  Přípojka  je vedena ze sloupu vzdušného vedení a kabelem je přivedena        
  do kabelové skříně  umístěné na nové budově zastávky od příjezdové 
  cesty. Z kabelové skříně je napojen elektroměrový rozvaděč umístěný na 
  severní straně zastávky zvenku a který napájí veškerá elektrická zařízení
  v železniční zastávce.
  Ve služební místnosti je umístěn rozvaděč R01, který napájí elektroinstalaci
  služebny a venkovní osvětlení, provedené osvětlovacími stožárky v počtu 6 ks.

Elektrické osvětlení E11.
•	osvětlovací peronní stožárky, zářivková svítidla
•	na nástupišti je 6 ks peronních stožárků, zvenku na budově zastávky dvě zářivková svítidla, v čekárně 2 zářivková svítidla

     Čištění a výměnu světelných zdrojů na stožárcích  provádí pracovníci SDC .
     Světelné zdroje ve služební  místnosti  vyměňuje závorářka.

•	Ovládání osvětlovacích  stožárků je z rozvaděče R01 vypínači a to ručně 
     závorářem ve službě.
•	Použité zdroje ve svítidlech :
							stožárky                      SHC 70W
							čekárna		 zářivková trubice 40W
							na budově		 zářivková trubice 40W
•	Údržbu a opravy osvětlovacích stožárů provádějí pracovníci  SDC.
•	za osvětlení prostor pro cestující zodpovídá závorářka
•	orientační osvětlení názvu zastávky zapíná závorář z rozvaděče R01 ručně

6. Nástupiště

Nástupiště  zvýšené podél koleje v délce 120 m. Nástupiště je z betonových desek.  Přístup na nástupiště je přímo z veřejné komunikace. 

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta na pracoviště je shodná s přístupovou cestou pro cestující pro příchod k vlakům z veřejné komunikace.

8. Opatření při úrazech

Brašna první pomoci je uložena ve služebně.
Požadavky na lékařskou pomoc hlásí závorář výpravčím sousedních stanic na traťovém telefonním okruhu.

9. Opatření při požáru a havárií

Ve služební místnosti je umístěn jeden ruční hasicí přístroj práškový PG 6.
V případě vzniku požáru nebo havárií postupuje závorář dle Požárních poplachových směrnic, které jsou vyvěšeny na pracovišti.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

 Údaje odevzdávky	
1	
1.  Vlaky zavedené	
2.  Vlaky odřeknuté	
3.  Nedojely vlaky a jejich zpoždění	
4.  Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5.  Jízdy PMD	
7.  Náskok	
8.  Výluky	
11. Stav telekomunikačního zařízení	
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby 	
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby	
18. Různé	

12. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Zápisník předvídaných odjezdů:
	sloupec 3 se nadepíše “uvolnění PZZ” viz čl.3 a čl.14

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd hlásí výpravčí sousedních stanic.
Předvídaný odjezd hlásí výpravčí po traťovém telefonním okruhu.

14.Opatření vzhledem k místním poměrům

Při jízdě kolejového vozidla ve směru Veselí nad Lužnicí - Lomnice nad Lužnicí, hlásí závorář po zjištění, že kolejové vozidlo minulo jeho stanoviště, strážníku oddílu hradla Vlkov nad Lužnicí uvolnění  PZZ v km 48,736. 
Hlášení se dokumentuje v upravené dopravní dokumentaci podle čl.12 Obsluhovacího řádu.

Stanovená odborná způsobilost:
Železničář – závorář	druh zkoušky D 01
	praktická obsluha zařízení

Požadovaný rozsah znalostí z  předpisu Z2:
Předpis úplná,  příloha 1  Z2 úplná;
	ostatní přílohy informativní.

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů:
 1 denní a 1 noční směna.