ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

O B S L U H O V A C Í  Ř Á D

pro Zv  13   Hrdlořezy   

Účinnost od  1.11. 2005  

					Pekárek Petr  v.r.
.............................
dopravní kontrolor

Změna  číslo  :   4

Schválil č.j.: 15 / 2005 VE  poř. č.  3  dne .. 17.10. 2005 ..

					ing. Fremr V.    v.r.
.............................................................
VP UŽST

Počet stran:   6

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

Číslo
změny
Č. j.	Účinnost od	Týká se ustanovení článku, příloh	Opravil	Dne
	
Podpis	
1  -  14/2-11/1- poř.č.220	15.12.2002
	11	Janků	5.12.2002	Janků	
2  14/04-11/1 p.č. 45	20.07.2004	1,
výměna strany č. 3	Červík	19.7.2004	Červík	
3 – 14/04-11/1  p.č.  193	12.12.2004	rozsah znalostí, 1, 4	Červík	1.12.  2004	Červík	
4 - 15/2005-VE
poř. č.  3	1.11. 2005	Rozsah znalostí , 
1, 4	Červík	31.10. 2005	Červík	

						

1)	Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je obsluhovací  řád uložen.

ROZSAH ZNALOSTÍ
Pracovní zařazení
(funkce, povolání, pracovní
činnost)	
Znalost: část, článek, příloha	
UŽST – Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností, výpravčí	úplná znalost 	
UŽST  -  závorář	úplná znalost 	
UŽST  - obsluha vlaku 	čl. 1, 6 	
            - strojvedoucí	čl. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 	
Pokud je vyžadována znalost několika za sebou následujících článků, může být rozsah znalostí uveden včetně případných neobsazených článků.

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště
Závorářské stanoviště Zv 13 (zastávka HRDLOŘEZY) leží v km 13,688 mezi stanicemi    Nová Ves nad Lužnicí  a   Suchdol nad Lužnicí.
Sousední stanoviště je žst. Suchdol nad Lužnicí a  závorářské stanoviště Zv 11 Dvory nad Lužnicí.
Závorářské stanoviště je přiděleno k UŽST Veselí nad Lužnicí.
Sídlo vedoucích zaměstnanců UŽST Veselí nad Lužnicí je  Veselí nad Lužnicí.
Sídlo přednosty  železniční stanice České Velenice je ŽST České Velenice.
Sídlem dozorčího železniční stanice České Velenice je ŽST Nové Hrady
Nejbližším nadřízeným zaměstnancem pro ZV 13 je přednosta  železniční stanice České Velenice.
Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností :
•	vrchní přednosta uzlové železniční stanice
•	náměstek VP UŽST – I
•	náměstek VP UŽST – II
•	přednosta železniční stanice
•	dozorčí
•	systémový specialista
•	IŽD.
3. Přejezdové zabezpečovací zařízení
Zv 13 obsluhuje PZZ:
•	km 12,896  -  druh komunikace IV,  kategorie  PZM 1 - počet otáček  44
•	km 13,737  -  druh komunikace III,   kategorie  PZM 2 - počet otáček  14
Zjištění uvolnění přejezdu železničním kolejovým vozidlem:
Směr jízdy:  Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí
•	PZZ v km 12,896  pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 13,737  pohledem
Směr jízdy:  Suchdol nad Lužnicí - Nová Ves nad Lužnicí :
•	PZZ v km 13,737  pohledem po projetí drážního vozidla na stanovišti
•	PZZ v km 12,896  podle zprávy závorářem Zv 11 o uvolnění přejezdu 
Hlášení o uvolnění PZZ se dokumentuje v upravené dopravní dokumentaci podle čl.12 Obsluhovacího řádu.

V mezistaničním úseku Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí jsou tyto PZZ :

Poloha
(km)	Druh 
komuni-
kace	Typ a kateg. PZZ	Poznámka	
1	2	3	4	
			Kontrolní stanoviště PZZ	Km poloha ovládacích úseků	Další údaje dle místních poměrů	

8,616	
IV	
PZM 2			
trvale uzavřeny

9,530	
IV	
3SBI	
Zv 11	
8,588             10,448		
10,368	IV	PZM 1	Zv 11			
10,910	III	PZM 1	Zv 11			
11,343	III	PZM 2	Zv 11			
12,296	III	3SBI	Zv 11
	11,179           13,405		

12,896	
IV	
PZM 1	
Zv 13			
13,737	III	PZM 2	Zv 13

15,126	
III	
3SBI	
Suchdol nad Lužnicí DK	
14,074                    16,228		
15,782	II	3SNI	Suchdol nad Lužnicí DK	 14,074       žst Suchdol n.L		
15,942	I	3SNI	Suchdol nad Lužnicí DK	 14,074       žst Suchdol n.L
		
DK = dopravní kancelář, kontrolu správné činnosti provádí výpravčí
St 2 = stavědlo 2, kontrolu správné činnosti provádí signalista

4. Telekomunikační zařízení

Telefonní okruhy
 - traťový telefonní okruh Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí se 
   zapojenými závorářskými stanovišti Zv 11 a Zv 13 pro zabezpečení jízdy vlaků.
Volací značka na Zv 11:  ..-.
volací značka na Zv 13:  ..-

Poruchy na telefonním okruhu hlásí závorář výpravčím sousedních stanic.
Při poruše traťového telefonního okruhu jiné spojení se závorářskými stanovišti  není.

Povolené zkrácené názvy stanic:
Nová Ves nad Lužnicí  -  Nová Ves
Suchdol nad Lužnicí    -   Suchdol
•	Služební mobilní telefony
VP UŽST, náměstek VP UŽST – I a II, , přednosta ŽST, dozorčí, systémový specialista vedoucí TS

5. Elektrické zařízení

Ve služební místnosti a v čekárně je pro osvětlení jedno svítidlo.
Pro venkovní osvětlení jsou na budově zastávky dvě světla a 4 ks peronních stožárů.
Pro nouzové osvětlení je ve služebně petrolejová svítilna.
Ve služební místnosti je umístěn rozvaděč RO1, který napájí veškerou elektroinstalaci a venkovní osvětlení. Z tohoto rozvaděče jsou ovládány světelné venkovní stožárky č. 1-4 dvěma okruhy.
Za osvětlení prostor pro cestující a orientační osvětlení názvu zastávky odpovídá závorář.

6. Nástupiště

Nástupiště je podél koleje v délce 140 m. Nástupiště je z betonových desek. Přístup na nástupiště je přímo z veřejné komunikace, nebo pěšinou z veřejné komunikace. 

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta na pracoviště je shodná s přístupovou cestou pro cestující pro příchod k vlakům z veřejné komunikace.

8. Opatření při úrazech

Brašna první pomoci je uložena ve služebně.
Požadavky na lékařskou pomoc hlásí závorář výpravčím sousedních stanic na traťovém telefonním okruhu.

9. Opatření při požáru a havárií

Ve služební místnosti je umístěn jeden ruční hasicí přístroj práškový PG 6.
V případě vzniku požáru nebo havárií postupuje závorář dle Požárních poplachových směrnic, které jsou vyvěšeny na pracovišti.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

 Údaje odevzdávky	
1	
1.  Vlaky zavedené	
2.  Vlaky odřeknuté	
3.  Nedojely vlaky a jejich zpoždění	
4.  Ohlášené předvídané odjezdy vlaků
5.  Jízdy PMD	
7.  Náskok	
8.  Výluky	
11. Stav telekomunikačního zařízení	
12. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů	
16. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby 	
17. Pomůcky k výkonu dopravní služby	
18. Různé	

12. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Zápisník předvídaných odjezdů:
sloupec 3 se nadepíše “uvolnění PZZ” viz čl. 3  

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný odjezd hlásí výpravčí sousedních stanic.
Předvídaný odjezd hlásí výpravčí po traťovém telefonním okruhu.

14.Opatření vzhledem k místním poměrům
Stanovená odborná způsobilost:
Železničář – závorář	druh zkoušky D 01
	praktická obsluha zařízení

Požadovaný rozsah znalostí z předpisu Z2:
Předpis úplná,  příloha 1  Z2 úplná;
	ostatní přílohy informativní.

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů:
 1 denní a 1 noční směna.